**帆宣系統科技南科分公司**



***Marketech International Corp.***

**特殊作業工安自主檢點表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業名稱：■動火作業　　　　□高架作業　　　　　□局限空間作業　　□電力作業 　　　　　　 □吊籠作業　　　　□起重吊掛作業　　　□施工架組裝作業 □管線拆離作業 　　　　□開口作業　　　　□化學作業  施工地點： {location} 廠區： {factoryArea} 作業單位： {projectNo} 日期： {applyDate} | | | | | | | | | |
| 項目 | 代碼 | 檢點項目 | | | | 結 果 | | | 異常改善  措 施 |
| 正常 | 異常 | |
| 一  、  施  工  前 | BA01 | 作業現場備有正確、足夠之滅火器，且有效期限未過期。 | | | | {items.BA01Normal}{items.BA01NotApplicable} | {items.BA01Abnormal} | | {fixes.BA01} |
| BA02 | 作業現場易燃物已移除或加以防護。 | | | | {items.BA02Normal}{items.BA02NotApplicable} | {items.BA02Abnormal} | | {fixes.BA02} |
| BA03 | 氣體鋼瓶集中時，保持豎立，或使用專用手推車搬運氣體鋼瓶。 | | | | {items.BA03Normal}{items.BA03NotApplicable} | {items.BA03Abnormal} | | {fixes.BA03} |
| BA04 | 氣體鋼瓶使用鐵鍊、非彈性繩索固定，或每日作業後裝妥護蓋。 | | | | {items.BA04Normal}{items.BA04NotApplicable} | {items.BA04Abnormal} | | {fixes.BA04} |
| BA05 | 焊接機具裝設有效之自動電擊防止裝置及漏電斷路器。 | | | | {items.BA05Normal}{items.BA05NotApplicable} | {items.BA05Abnormal} | | {fixes.BA05} |
| BA06 | 氧氣鋼瓶裝有合乎規格之專用減壓調節器及防爆逆止閥。 | | | | {items.BA06Normal}{items.BA06NotApplicable} | {items.BA06Abnormal} | | {fixes.BA06} |
| BA07 | 高處動火有以耐燃材料阻隔、收集、抑制火星四散或掉落。 | | | | {items.BA07Normal}{items.BA07NotApplicable} | {items.BA07Abnormal} | | {fixes.BA07} |
| BA08 | 焊接時使用絕緣良好之安全手把、配戴盔帽及遮光玻璃。 | | | | {items.BA08Normal}{items.BA08NotApplicable} | {items.BA08Abnormal} | | {fixes.BA08} |
| BA09 | 焊接地線已儘可能接近焊接點，電流迴路無經其它設備而導致跳電之虞。 | | | | {items.BA09Normal}{items.BA09NotApplicable} | {items.BA09Abnormal} | | {fixes.BA09} |
|  |  | | | |  |  | |  |
|  |  | | | |  |  | |  |
|  |  | | | |  |  | |  |
|  |  | | | |  |  | |  |
|  |  | | | |  |  | |  |
| 監工 | | {%preWorkSupervisorSignature} | 作業人員 | {%preWorkWorkerSignature} | 檢點時間 | | | | {preWorkCheckTime} |
|  | | | | | | | | | |
| 二  、  收  工  前 | AA19 | 下班收工後已將電氣設備、氣體鋼瓶關閉。 | | | | {items.AA19Normal}{items.AA19NotApplicable} | | {items.AA19Abnormal} | {fixes.AA19} |
| AA22 | 已復原安全設施(如：安全網、平台護欄….等) 。 | | | | {items.AA22Normal}{items.AA22NotApplicable} | | {items.AA22Abnormal} | {fixes.AA22} |
| AB01 | 每日工程收工前，整理現場、收拾工具，使之恢復正常狀況。 | | | | {items.AB01Normal}{items.AB01NotApplicable} | | {items.AB01Abnormal} | {fixes.AB01} |
| AB02 | 每日工作後，將自動昇降機、A字梯、施工架等歸回定位。 | | | | {items.AB02Normal}{items.AB02NotApplicable} | | {items.AB02Abnormal} | {fixes.AB02} |
| AB03 | 每日工作後，將作業平台上工具及施工物件、材料等收拾完成。 | | | | {items.AB03Normal}{items.AB03NotApplicable} | | {items.AB03Abnormal} | {fixes.AB03} |
| AB04 | 庫存區、預置區、堆放區之機具、材料已分類、標示，廢棄物當日清除。 | | | | {items.AB04Normal}{items.AB04NotApplicable} | | {items.AB04Abnormal} | {fixes.AB04} |
| AB05 | 每日收工前將物料、工具置於暫存區並將當日垃圾清理乾淨。 | | | | {items.AB05Normal}{items.AB05NotApplicable} | | {items.AB05Abnormal} | {fixes.AB05} |
| AB06 | 生活廢棄物依照各區垃圾分類規定丟棄於各分類垃圾桶內。 | | | | {items.AB06Normal}{items.AB06NotApplicable} | | {items.AB06Abnormal} | {fixes.AB06} |
|  |  | | | |  | |  |  |
|  |  | | | |  | |  |  |
| 監工 | | {%postWorkSupervisorSignature} | 作業人員 | {%postWorkWorkerSignature} | 檢點時間 | | | | {postWorkCheckTime} |

備註： EE-4404-03A

1.使用時機：本表單應於每日作業前及收工前進行檢點；若分組作業時，各小組均應進行本表單之檢點並標示於明顯處。

2.檢點方式：作業人員請將檢點結果於適合的欄位打”ˇ”。

3.歸檔：本表單應於每日作業檢點後，與工作許可單一併自存備查。

4.檢點項目：檢點內容不足時可自行填寫於空白處。