**帆宣系統科技南科分公司**



***Marketech International Corp.***

**特殊作業工安自主檢點表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業名稱：□動火作業　　　　□高架作業　　　　　■局限空間作業　　□電力作業 　　　　　　 □吊籠作業　　　　□起重吊掛作業　　　□施工架組裝作業 □管線拆離作業 　　　　□開口作業　　　　□化學作業  施工地點： {location} 廠區： {factoryArea} 作業單位： {projectNo} 日期： {applyDate} | | | | | | | | |
| 項目 | 代碼 | 檢點項目 | | | 結 果 | | | 異常改善  措 施 |
| 正常 | | 異常 |
| 一  、  施  工  前 | BC01 | 已對局限空間進行氧氣含量及有害物濃度測試合格後才進入作業。(O2濃度18~21%) | | | {items.BC01Normal}{items.BC01NotApplicable} | | {items.BC01Abnormal} | {fixes.BC01} |
| BC02 | 缺氧作業主管於現場全程監督作業安全。  (缺氧作業主管:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | {items.BC02Normal}{items.BC02NotApplicable} | | {items.BC02Abnormal} | {fixes.BC02} |
| BC03 | 人體有害物質已做妥隔離、遮斷、盲封、清除。 | | | {items.BC03Normal}{items.BC03NotApplicable} | | {items.BC03Abnormal} | {fixes.BC03} |
| BC04 | 作業現場備有良好且正確運作之通風設備。 | | | {items.BC04Normal}{items.BC04NotApplicable} | | {items.BC04Abnormal} | {fixes.BC04} |
| BC05 | 人員經許可後，再進入局限空間。  (施工/監督人數:\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_人) | | | {items.BC05Normal}{items.BC05NotApplicable} | | {items.BC05Abnormal} | {fixes.BC05} |
| BC06 | 許可進入局限空間作業之人員已載明進入時間及期限。  (進入時間:\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_；離開時間:\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ ) | | | {items.BC06Normal}{items.BC06NotApplicable} | | {items.BC06Abnormal} | {fixes.BC06} |
| BC07 | 引火性液體之蒸氣或可燃性氣體之濃度不得超過其爆炸下限之30%。 | | | {items.BC07Normal}{items.BC07NotApplicable} | | {items.BC07Abnormal} | {fixes.BC07} |
| BC08 | 人員應配戴適當之呼吸防護具(濾氣式呼吸防護具、供氣式呼吸防護具等)。 | | | {items.BC08Normal}{items.BC08NotApplicable} | | {items.BC08Abnormal} | {fixes.BC08} |
| BC09 | 已訂定危害防止計畫供依循。 | | | {items.BC09Normal}{items.BC09NotApplicable} | | {items.BC09Abnormal} | {fixes.BC09} |
| BC10 | 於作業場所顯而易見處公告禁止進入。 | | | {items.BC10Normal}{items.BC10NotApplicable} | | {items.BC10Abnormal} | {fixes.BC10} |
| BC11 | 防護設備及救援設備已準備。 | | | {items.BC11Normal}{items.BC11NotApplicable} | | {items.BC11Abnormal} | {fixes.BC11} |
| 監工 | | {%preWorkSupervisorSignature} | 作業人員 | {%preWorkWorkerSignature} | | 檢點時間 | | {preWorkCheckTime} |
|  | | | | | | | | |
| 二  、  收  工  前 | AA19 | 下班收工後已將電氣設備、氣體鋼瓶關閉。 | | | {items.AA19Normal}{items.AA19NotApplicable} | | {items.AA19Abnormal} | {fixes.AA19} |
| AA22 | 已復原安全設施(如：安全網、平台護欄….等) 。 | | | {items.AA22Normal}{items.AA22NotApplicable} | | {items.AA22Abnormal} | {fixes.AA22} |
| AB01 | 每日工程收工前，整理現場、收拾工具，使之恢復正常狀況。 | | | {items.AB01Normal}{items.AB01NotApplicable} | | {items.AB01Abnormal} | {fixes.AB01} |
| AB02 | 每日工作後，將自動昇降機、A字梯、施工架等歸回定位。 | | | {items.AB02Normal}{items.AB02NotApplicable} | | {items.AB02Abnormal} | {fixes.AB02} |
| AB03 | 每日工作後，將作業平台上工具及施工物件、材料等收拾完成。 | | | {items.AB03Normal}{items.AB03NotApplicable} | | {items.AB03Abnormal} | {fixes.AB03} |
| AB04 | 庫存區、預置區、堆放區之機具、材料已分類、標示，廢棄物當日清除。 | | | {items.AB04Normal}{items.AB04NotApplicable} | | {items.AB04Abnormal} | {fixes.AB04} |
| AB05 | 每日收工前將物料、工具置於暫存區並將當日垃圾清理乾淨。 | | | {items.AB05Normal}{items.AB05NotApplicable} | | {items.AB05Abnormal} | {fixes.AB05} |
| AB06 | 生活廢棄物依照各區垃圾分類規定丟棄於各分類垃圾桶內。 | | | {items.AB06Normal}{items.AB06NotApplicable} | | {items.AB06Abnormal} | {fixes.AB06} |
|  |  | | |  | |  |  |
| 監工 | | {%postWorkSupervisorSignature} | 作業人員 | {%postWorkWorkerSignature} | | 檢點時間 | | {postWorkCheckTime} |

備註： EE-4404-03A

1.使用時機：本表單應於每日作業前及收工前進行檢點；若分組作業時，各小組均應進行本表單之檢點並標示於明顯處。

2.檢點方式：作業人員請將檢點結果於適合的欄位打”ˇ”。

3.歸檔：本表單應於每日作業檢點後，與工作許可單一併自存備查。

4.檢點項目：檢點內容不足時可自行填寫於空白處。