**帆宣系統科技南科分公司**



***Marketech International Corp.***

**特殊作業工安自主檢點表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業名稱：□動火作業　　　　□高架作業　　　　　□局限空間作業　　■電力作業 　　　　　　 □吊籠作業　　　　□起重吊掛作業　　　□施工架組裝作業 □管線拆離作業 　　　　□開口作業　　　　□化學作業  施工地點： {location} 廠區： {factoryArea} 作業單位： {projectNo} 日期： {applyDate} | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 代碼 | 檢點項目 | | | | | 結 果 | | | | 異常改善  措 施 | |
| 正常 | 異常 | | |
| 一  、  施  工  前 | BD01 | 插頭依規定格式標示公司名稱、連絡人及連絡電話。 | | | | | {items.BD01Normal} | {items.BD01Abnormal} | | | {fixes.BD01} | |
| BD02 | 使用之電線、插頭無破損或絕緣不良之現象。 | | | | | {items.BD02Normal} | {items.BD02Abnormal} | | | {fixes.BD02} | |
| BD03 | 電線橫越道路及車輛行駛較頻繁之場所，以管路埋設地下或以厚鋼管、槽鐵等掩護或架高配設，且未形成通行障礙。 | | | | | {items.BD03Normal} | {items.BD03Abnormal} | | | {fixes.BD03} | |
| BD04 | 使用經檢驗合格之電器設備。 | | | | | {items.BD04Normal} | {items.BD04Abnormal} | | | {fixes.BD04} | |
| BD05 | 未以電線或其他金屬代替保險絲。 | | | | | {items.BD05Normal} | {items.BD05Abnormal} | | | {fixes.BD05} | |
| BD06 | 施工用電使用〝施工專用電盤〞接電。 | | | | | {items.BD06Normal} | {items.BD06Abnormal} | | | {fixes.BD06} | |
| BD07 | 使用〝施工專用電盤〞由上下開孔接電，不會妨礙電盤門開閉。 | | | | | {items.BD07Normal} | {items.BD07Abnormal} | | | {fixes.BD07} | |
| BD08 | 危險地區加裝護欄及掛有安全標示。 | | | | | {items.BD08Normal} | {items.BD08Abnormal} | | | {fixes.BD08} | |
| BD09 | 電氣設備遠離易燃品或有適當防護。 | | | | | {items.BD091Normal} | {items.BD09Abnormal} | | | {fixes.BD09} | |
| BD10 | 非指定人員未隨意開動或關閉機械設備，以及工作起動後有關電氣設備部分之使用，經機械、設備之管理人員許可。 | | | | | {items.BD10Normal} | {items.BD10Abnormal} | | | {fixes.BD10} | |
| BD11 | 馬達、穿孔器、一般常用之測試儀器及電動手工具，具有良好之絕緣設備，才可使用。 | | | | | {items.BD11Normal} | {items.BD11Abnormal} | | | {fixes.BD11} | |
| BD12 | 電動工具使用前，依規定接地。 | | | | | {items.BD12Normal} | {items.BD12Abnormal} | | | {fixes.BD12} | |
| BD13 | 電動工具裝設良好絕緣插頭，未以裸接方式直接插入插座上。 | | | | | {items.BD13Normal} | {items.BD13Abnormal} | | | {fixes.BD13} | |
| BD14 | 在潮溼地區著乾燥之橡膠鞋及絕緣等措施，才使用電動手工具。 | | | | | {items.BD14Normal} | {items.BD14Abnormal} | | | {fixes.BD14} | |
| BD15 | 使用之延長線有過載保護裝置。 | | | | | {items.BD15Normal} | {items.BD15Abnormal} | | | {fixes.BD15} | |
| BD16 | 活線或臨時斷/供電作業，已標示、隔離，且作業後復原環境。 | | | | | {items.BD16Normal} | {items.BD16Abnormal} | | | {fixes.BD16} | |
| 監工 | | | {%preWorkSupervisorSignature} | 作業人員 | {%preWorkWorkerSignature} | 檢點時間 | | | | {preWorkCheckTime} | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 二  、  收  工  前 | AA19 | 下班收工後已將電氣設備、氣體鋼瓶關閉。 | | | | | {items.AA19Normal} | | {items.AA19Abnormal} | | | {fixes.AA19} |
| AA22 | 已復原安全設施(如：安全網、平台護欄….等) 。 | | | | | {items.AA22Normal} | | {items.AA22Abnormal} | | | {fixes.AA22} |
| AB01 | 每日工程收工前，整理現場、收拾工具，使之恢復正常狀況。 | | | | | {items.AB01Normal} | | {items.AB01Abnormal} | | | {fixes.AB01} |
| AB02 | 每日工作後，將自動昇降機、A字梯、施工架等歸回定位。 | | | | | {items.AB02Normal} | | {items.AB02Abnormal} | | | {fixes.AB02} |
| AB03 | 每日工作後，將作業平台上工具及施工物件、材料等收拾完成。 | | | | | {items.AB03Normal} | | {items.AB03Abnormal} | | | {fixes.AB03} |
| AB04 | 庫存區、預置區、堆放區之機具、材料已分類、標示，廢棄物當日清除。 | | | | | {items.AB04Normal} | | {items.AB04Abnormal} | | | {fixes.AB04} |
| AB05 | 每日收工前將物料、工具置於暫存區並將當日垃圾清理乾淨。 | | | | | {items.AB05Normal} | | {items.AB05Abnormal} | | | {fixes.AB05} |
| AB06 | 生活廢棄物依照各區垃圾分類規定丟棄於各分類垃圾桶內。 | | | | | {items.AB06Normal} | | {items.AB06Abnormal} | | | {fixes.AB06} |
| 監工 | | | {%postWorkSupervisorSignature} | 作業人員 | {%postWorkWorkerSignature} | 檢點時間 | | | | {postWorkCheckTime} | | |

備註： EE-4404-03A

1.使用時機：本表單應於每日作業前及收工前進行檢點；若分組作業時，各小組均應進行本表單之檢點並標示於明顯處。

2.檢點方式：作業人員請將檢點結果於適合的欄位打”ˇ”。

3.歸檔：本表單應於每日作業檢點後，與工作許可單一併自存備查。

4.檢點項目：檢點內容不足時可自行填寫於空白處。