**帆宣系統科技南科分公司**



***Marketech International Corp.***

**特殊作業工安自主檢點表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業名稱：□動火作業　　　　■高架作業　　　　　□局限空間作業　　□電力作業 　　　　　　 □吊籠作業　　　　□起重吊掛作業　　　□施工架組裝作業 □管線拆離作業 　　　　□開口作業　　　　□化學作業  施工地點： {location} 廠區： {factoryArea} 作業單位： {projectNo} 日期： {applyDate} | | | | | | | | |
| 項目 | 代碼 | 檢點項目 | | | 結 果 | | | 異常改善  措 施 |
| 正常 | | 異常 |
| 一  、  施  工  前 | BB01 | 依照施工地點之地形、地物使用下列之安全器具：(a)施工架/作業平台(含牢固護欄)(b)自動升降機(c)安全帶(d)安全網(e)A字梯(f)安全母索(g)其他防墜措施。 | | | {items.BB01Normal} | | {items.BB01Abnormal} | {fixes.BB01} |
| BB02 | 未僱用下列人員從事高架作業：(a)患有高血壓、心血管疾病或貧血者(b)曾患有癲癇精神或神精疾病(c)平衡機能失常者(d)患有哮喘症者(e)四肢不全者(f)色盲者(g)聽力不正常者(h)酗酒者(i)身體虛弱者(j)情緒不佳有安全顧慮者(k)年齡未滿十八歲或超過五十五歲者。 | | | {items.BB02Normal} | | {items.BB02Abnormal} | {fixes.BB02} |
| BB03 | 施工架上未再搭接梯子或踏凳等從事作業。 | | | {items.BB03Normal} | | {items.BB03Abnormal} | {fixes.BB03} |
| BB04 | 移動式施工架於定位時應踩下車輪煞車器固定。 | | | {items.BB04Normal} | | {items.BB04Abnormal} | {fixes.BB04} |
| BB05 | 人員位於施工架上時，未移動施工架。 | | | {items.BB05Normal} | | {items.BB05Abnormal} | {fixes.BB05} |
| BB06 | 施工使用A字梯時，以一人在梯上一人在下扶持A字梯之夥同方式作業(作業廠區規定時適用) 。 | | | {items.BB06Normal} | | {items.BB06Abnormal} | {fixes.BB06} |
| BB07 | 未使用損毀凹陷的A字梯、施工架。 | | | {items.BB07Normal} | | {items.BB07Abnormal} | {fixes.BB07} |
| BB08 | 高差超過1.5公尺以上之場所，使用人員能安全上下之設備。 | | | {items.BB08Normal} | | {items.BB08Abnormal} | {fixes.BB08} |
| BB09 | 未從高處投下物體，或使用適當之承受設備。 | | | {items.BB09Normal} | | {items.BB09Abnormal} | {fixes.BB09} |
| BB10 | 高空工作車應標示空重、載重、額定荷重等，且不得超過高空工作車之積載荷重及能力。 | | | {items.BB10Normal} | | {items.BB10Abnormal} | {fixes.BB10} |
| BB11 | 高空工作車事先應視作業場所之狀況、工作台高度、伸臂長度及作業場所地形等，規定適當之行駛速率，操作人員應依規定操作。 | | | {items.BB11Normal} | | {items.BB11Abnormal} | {fixes.BB11} |
| BB12 | 在工作台以外之處所操作工作台時，操作人員與工作台上之人員間應規定統一指揮信號，並依信號從事指揮作業。 | | | {items.BB12Normal} | | {items.BB12Abnormal} | {fixes.BB12} |
| BB13 | 除乘坐席位及工作台外不得搭載人員，且作業時禁止非相關人員進入操作半徑內，或附近有危險之虞之場所。 | | | {items.BB13Normal} | | {items.BB13Abnormal} | {fixes.BB13} |
| BB14 | 應將其外伸撐座完全伸出，並採取防止地盤沉陷或崩塌等必要措施 | | | {items.BB14Normal} | | {items.BB14Abnormal} | {fixes.BB14} |
| BB15 | 高空工作車禁止停放斜坡，除非已採有安全措施。 | | | {items.BB15Normal} | | {items.BB15Abnormal} | {fixes.BB15} |
| BB16 | 使用高空工作車從事作業時，工作台上的人員應佩帶背負式安全帶，工作台出入口處應有確保防止人員墜落的安全設施。 | | | {items.BB16Normal} | | {items.BB16Abnormal} | {fixes.BB16} |
| BB17 | 工作車移動時，應將工作台下降至最低位置；若不使用時應確實使用制動裝置保持高空工作車於穩定狀態。 | | | {items.BB17Normal} | | {items.BB17Abnormal} | {fixes.BB17} |
|  |  | | |  | |  |  |
| 監工 | | {%preWorkSupervisorSignature} | 作業人員 | {%preWorkWorkerSignature} | | 檢點時間 | | {preWorkCheckTime} |

**帆宣系統科技南科分公司**



***Marketech International Corp.***

**特殊作業工安自主檢點表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業名稱：□動火作業　　　　■高架作業　　　　　□局限空間作業　　□電力作業 　　　　　　 □吊籠作業　　　　□起重吊掛作業　　　□施工架組裝作業 □管線拆離作業 　　　　□開口作業　　　　□化學作業  施工地點： 廠區： 作業單位： 日期： | | | | | | | | |
| 項目 | 代碼 | 檢點項目 | | | 結 果 | | | 異常改善  措 施 |
| 正常 | | 異常 |
| 二  、  收  工  前 | AA19 | 下班收工後已將電氣設備、氣體鋼瓶關閉。 | | | {items.AA19Normal} | | {items.AA19Abnormal} | {fixes.AA19} |
| AA22 | 已復原安全設施(如：安全網、平台護欄….等) 。 | | | {items.AA22Normal} | | {items.AA22Abnormal} | {fixes.AA22} |
| AB01 | 每日工程收工前，整理現場、收拾工具，使之恢復正常狀況。 | | | {items.AB01Normal} | | {items.AB01Abnormal} | {fixes.AB01} |
| AB02 | 每日工作後，將自動昇降機、A字梯、施工架等歸回定位。 | | | {items.AB02Normal} | | {items.AB02Abnormal} | {fixes.AB02} |
| AB03 | 每日工作後，將作業平台上工具及施工物件、材料等收拾完成。 | | | {items.AB03Normal} | | {items.AB03Abnormal} | {fixes.AB03} |
| AB04 | 庫存區、預置區、堆放區之機具、材料已分類、標示，廢棄物當日清除。 | | | {items.AB04Normal} | | {items.AB04Abnormal} | {fixes.AB04} |
| AB05 | 每日收工前將物料、工具置於暫存區並將當日垃圾清理乾淨。 | | | {items.AB05Normal} | | {items.AB05Abnormal} | {fixes.AB05} |
| AB06 | 生活廢棄物依照各區垃圾分類規定丟棄於各分類垃圾桶內。 | | | {items.AB06Normal} | | {items.AB06Abnormal} | {fixes.AB06} |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
| 監工 | | 監工 | {%postWorkSupervisorSignature} | 作業人員 | | {%postWorkWorkerSignature} | | 檢點時間 |

備註： EE-4404-03A

1.使用時機：本表單應於每日作業前及收工前進行檢點；若分組作業時，各小組均應進行本表單之檢點並標示於明顯處。

2.檢點方式：作業人員請將檢點結果於適合的欄位打”ˇ”。

3.歸檔：本表單應於每日作業檢點後，與工作許可單一併自存備查。

4.檢點項目：檢點內容不足時可自行填寫於空白處。