**帆宣系統科技南科分公司**



***Marketech International Corp.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工安巡迴檢查表** | | | | | | |
| 檢查種類：□工地管理 □一般作業 ■特殊作業 | | | | | | |
| 巡檢日期： {applyDate} 專案編號： {projectNo} 廠區地點： {factoryArea} | | | | | | |
| 巡檢單位： {inspectionUnit} 巡檢人員： {inspector} 巡檢對象： {inspectee} | | | | | | |
| 項目 | 代碼 | 檢查項目 | 檢查結果 | | | 備註 |
| 正常 | 異常 | 不  適用 |
| 動火作業BA | BA01 | 作業現場備有正確、足夠之滅火器，且有效期限未過期。 | {items.BA01Normal} | {items.BA01Abnormal} | {items.BA01NotApplicable} | {itemRemarks.BA01} |
| BA02 | 作業現場易燃物已移除或加以防護。 | {items.BA02Normal} | {items.BA02Abnormal} | {items.BA02NotApplicable} | {itemRemarks.BA02} |
| BA03 | 氣體鋼瓶集中時，保持豎立，或使用專用手推車搬運氣體鋼瓶。 | {items.BA03Normal} | {items.BA03Abnormal} | {items.BA03NotApplicable} | {itemRemarks.BA03} |
| BA04 | 氣體鋼瓶使用鐵鍊、非彈性繩索固定，或每日作業後裝妥護蓋。 | {items.BA04Normal} | {items.BA04Abnormal} | {items.BA04NotApplicable} | {itemRemarks.BA04} |
| BA05 | 焊接機具裝設有效之自動電擊防止裝置及漏電斷路器。 | {items.BA05Normal} | {items.BA05Abnormal} | {items.BA05NotApplicable} | {itemRemarks.BA05} |
| BA06 | 氧氣鋼瓶裝有合乎規格之專用減壓調節器及防爆逆止閥。 | {items.BA06Normal} | {items.BA06Abnormal} | {items.BA06NotApplicable} | {itemRemarks.BA06} |
| BA07 | 高處動火有以耐燃材料阻隔、收集、抑制火星四散或掉落。 | {items.BA07Normal} | {items.BA07Abnormal} | {items.BA07NotApplicable} | {itemRemarks.BA07} |
| BA08 | 焊接時使用絕緣良好之安全手把、配戴盔帽及遮光玻璃。 | {items.BA08Normal} | {items.BA08Abnormal} | {items.BA08NotApplicable} | {itemRemarks.BA08} |
| BA09 | 焊接地線已儘可能接近焊接點，電流迴路無經其它設備而導致跳電之虞。 | {items.BA09Normal} | {items.BA09Abnormal} | {items.BA09NotApplicable} | {itemRemarks.BA09} |
| 高架  作業  BB | BB01 | 依照施工地點之地形、地物使用下列之安全器具：(a)施工架/作業平台(含牢固護欄)(b)自動升降機(c)安全帶(d)安全網(e)A字梯(f)安全母索(g)其他防墜措施。 | {items.BB01Normal} | {items.BB01Abnormal} | {items.BB01NotApplicable} | {itemRemarks.BB01} |
| BB02 | 未僱用下列人員從事高架作業：(a)患有高血壓、心血管疾病或貧血者(b)曾患有癲癇精神或神精疾病(c)平衡機能失常者(d)患有哮喘症者(e)四肢不全者(f)色盲者(g)聽力不正常者(h)酗酒者(i)身體虛弱者(j)情緒不佳有安全顧慮者(k)年齡未滿十八歲或超過五十五歲者。 | {items.BB02Normal} | {items.BB02Abnormal} | {items.BB02NotApplicable} | {itemRemarks.BB02} |
| BB03 | 施工架上未再搭接梯子或踏凳等從事作業。 | {items.BB03Normal} | {items.BB03Abnormal} | {items.BB03NotApplicable} | {itemRemarks.BB03} |
| BB04 | 移動式施工架於定位時應踩下車輪煞車器固定。 | {items.BB04Normal} | {items.BB04Abnormal} | {items.BB04NotApplicable} | {itemRemarks.BB04} |
| BB05 | 人員位於施工架上時，未移動施工架。 | {items.BB05Normal} | {items.BB05Abnormal} | {items.BB05NotApplicable} | {itemRemarks.BB05} |
| BB06 | 施工使用A字梯時，以一人在梯上一人在下扶持A字梯之夥同方式作業(作業廠區規定時適用) 。 | {items.BB06Normal} | {items.BB06Abnormal} | {items.BB06NotApplicable} | {itemRemarks.BB06} |
| BB07 | 未使用損毀凹陷的A字梯、施工架。 | {items.BB07Normal} | {items.BB07Abnormal} | {items.BB07NotApplicable} | {itemRemarks.BB07} |
| BB08 | 高差超過1.5公尺以上之場所，使用人員能安全上下之設備。 | {items.BB08Normal} | {items.BB08Abnormal} | {items.BB08NotApplicable} | {itemRemarks.BB08} |
| BB09 | 未從高處投下物體，或使用適當之承受設備。 | {items.BB09Normal} | {items.BB09Abnormal} | {items.BB09NotApplicable} | {itemRemarks.BB09} |
| BB10 | 高空工作車應標示空重、載重、額定荷重等，且不得超過高空工作車之積載荷重及能力。 | {items.BB10Normal} | {items.BB10Abnormal} | {items.BB10NotApplicable} | {itemRemarks.BB10} |
| BB11 | 高空工作車事先應視作業場所之狀況、工作台高度、伸臂長度及作業場所地形等，規定適當之行駛速率，操作人員應依規定操作。 | {items.BB11Normal} | {items.BB11Abnormal} | {items.BB11NotApplicable} | {itemRemarks.BB11} |
| BB12 | 在工作台以外之處所操作工作台時，操作人員與工作台上之人員間應規定統一指揮信號，並依信號從事指揮作業。 | {items.BB12Normal} | {items.BB12Abnormal} | {items.BB12NotApplicable} | {itemRemarks.BB12} |
| BB13 | 除乘坐席位及工作台外不得搭載人員，且作業時禁止非相關人員進入操作半徑內，或附近有危險之虞之場所。 | {items.BB13Normal} | {items.BB13Abnormal} | {items.BB13NotApplicable} | {itemRemarks.BB13} |

EE-4411-05A

**帆宣系統科技南科分公司**



***Marketech International Corp.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工安巡迴檢查表** | | | | | | |
| 檢查種類：□工地管理 □一般作業 ■特殊作業 | | | | | | |
| 巡檢日期： {applyDate} 專案編號： {projectNo} 廠區地點： {factoryArea} | | | | | | |
| 巡檢單位： {inspectionUnit} 巡檢人員： {inspector} 巡檢對象： {inspectee} | | | | | | |
| 項目 | 代碼 | 檢查項目 | 檢查結果 | | | 備註 |
| 正常 | 異常 | 不  適用 |
| 高架  作業  BB | BB14 | 應將其外伸撐座完全伸出，並採取防止地盤沉陷或崩塌等必要措施 | {items.BB14Normal} | {items.BB14Abnormal} | {items.BB14NotApplicable} | {itemRemarks.BB14} |
| BB15 | 高空工作車禁止停放斜坡，除非已採有安全措施。 | {items.BB15Normal} | {items.BB15Abnormal} | {items.BB15NotApplicable} | {itemRemarks.BB15} |
| BB16 | 使用高空工作車從事作業時，工作台上的人員應佩帶背負式安全帶，工作台出入口處應有確保防止人員墜落的安全設施。 | {items.BB16Normal} | {items.BB16Abnormal} | {items.BB16NotApplicable} | {itemRemarks.BB16} |
| BB17 | 工作車移動時，應將工作台下降至最低位置；若不使用時應確實使用制動裝置保持高空工作車於穩定狀態。 | {items.BB17Normal} | {items.BB17Abnormal} | {items.BB17NotApplicable} | {itemRemarks.BB17} |
| 局限空間作業BC | BC01 | 已對局限空間進行氧氣含量及有害物濃度測試合格後才進入作業。  (O2濃度18~21%) | {items.BC01Normal} | {items.BC01Abnormal} | {items.BC01NotApplicable} | {itemRemarks.BC01} |
| BC02 | 缺氧作業主管於現場全程監督作業安全。 | {items.BC02Normal} | {items.BC02Abnormal} | {items.BC02NotApplicable} | {itemRemarks.BC02} |
| BC03 | 人體有害物質已做妥隔離、遮斷、盲封、清除。 | {items.BC03Normal} | {items.BC03Abnormal} | {items.BC03NotApplicable} | {itemRemarks.BC03} |
| BC04 | 作業現場備有良好且正確運作之通風設備。 | {items.BC04Normal} | {items.BC04Abnormal} | {items.BC04NotApplicable} | {itemRemarks.BC04} |
| BC05 | 人員經許可後，再進入局限空間。 | {items.BC05Normal} | {items.BC05Abnormal} | {items.BC05NotApplicable} | {itemRemarks.BC05} |
| BC06 | 許可進入局限空間作業之人員已載明進入時間及期限。 | {items.BC06Normal} | {items.BC06Abnormal} | {items.BC06NotApplicable} | {itemRemarks.BC06} |
| BC07 | 引火性液體之蒸氣或可燃性氣體之濃度不得超過其爆炸下限之30%。 | {items.BC07Normal} | {items.BC07Abnormal} | {items.BC07NotApplicable} | {itemRemarks.BC07} |
| BC08 | 人員應配戴適當之呼吸防護具(濾過式、供氣式呼吸防護具等) | {items.BC08Normal} | {items.BC08Abnormal} | {items.BC08NotApplicable} | {itemRemarks.BC08} |
| BC09 | 已訂定危害防止計劃供依循。 | {items.BC09Normal} | {items.BC09Abnormal} | {items.BC09NotApplicable} | {itemRemarks.BC09} |
| BC10 | 於作業場所顯而易見處公告禁止進入。 | {items.BC10Normal} | {items.BC10Abnormal} | {items.BC10NotApplicable} | {itemRemarks.BC10} |
| BC11 | 防護設備及救援設備已準備。 | {items.BC11Normal} | {items.BC11Abnormal} | {items.BC11NotApplicable} | {itemRemarks.BC11} |
| 電力作業  BD | BD01 | 插頭依規定格式標示公司名稱、連絡人及連絡電話。 | {items.BD01Normal} | {items.BD01Abnormal} | {items.BD01NotApplicable} | {itemRemarks.BD01} |
| BD02 | 使用之電線、插頭無破損或絕緣不良之現象。 | {items.BD02Normal} | {items.BD02Abnormal} | {items.BD02NotApplicable} | {itemRemarks.BD02} |
| BD03 | 電線橫越道路及車輛行駛較頻繁之場所，以管路埋設地下或以厚鋼管、槽鐵等掩護或架高配設，且未形成通行障礙。 | {items.BD03Normal} | {items.BD03Abnormal} | {items.BD03NotApplicable} | {itemRemarks.BD03} |
| BD04 | 使用經檢驗合格之電器設備。 | {items.BD04Normal} | {items.BD04Abnormal} | {items.BD04NotApplicable} | {itemRemarks.BD04} |
| BD05 | 未以電線或其他金屬代替保險絲。 | {items.BD05Normal} | {items.BD05Abnormal} | {items.BD05NotApplicable} | {itemRemarks.BD05} |
| BD06 | 施工用電使用〝施工專用電盤〞接電。 | {items.BD06Normal} | {items.BD06Abnormal} | {items.BD06NotApplicable} | {itemRemarks.BD06} |
| BD07 | 使用〝施工專用電盤〞由上下開孔接電，不會妨礙電盤門開閉。 | {items.BD07Normal} | {items.BD07Abnormal} | {items.BD07NotApplicable} | {itemRemarks.BD07} |
| BD08 | 危險地區加裝護欄及掛有安全標示。 | {items.BD08Normal} | {items.BD08Abnormal} | {items.BD08NotApplicable} | {itemRemarks.BD08} |
| BD09 | 電氣設備遠離易燃品或有適當防護。 | {items.BD09Normal} | {items.BD09Abnormal} | {items.BD09NotApplicable} | {itemRemarks.BD09} |
| BD10 | 非指定人員未隨意開動或關閉機械設備，以及工作起動後有關電氣設備部分之使用，經機械、設備之管理人員許可。 | {items.BD10Normal} | {items.BD10Abnormal} | {items.BD10NotApplicable} | {itemRemarks.BD10} |
| BD11 | 馬達、穿孔器、一般常用之測試儀器及電動手工具，具有良好之絕緣設備，才可使用。 | {items.BD11Normal} | {items.BD11Abnormal} | {items.BD11NotApplicable} | {itemRemarks.BD11} |
| BD12 | 電動工具使用前，依規定接地。 | {items.BD12Normal} | {items.BD12Abnormal} | {items.BD12NotApplicable} | {itemRemarks.BD12} |

EE-4411-05A

**帆宣系統科技南科分公司**



***Marketech International Corp.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工安巡迴檢查表** | | | | | | |
| 檢查種類：□工地管理 □一般作業 ■特殊作業 | | | | | | |
| 巡檢日期： 專案編號： 廠區地點： | | | | | | |
| 巡檢單位： 巡檢人員： 巡檢對象： | | | | | | |
| 項目 | 代碼 | 檢查項目 | 檢查結果 | | | 備註 |
| 正常 | 異常 | 不  適用 |
| 電力作業  BD | BD13 | 電動工具裝設良好絕緣插頭，未以裸接方式直接插入插座上。 | {items.BD13Normal} | {items.BD13Abnormal} | {items.BD13NotApplicable} | {itemRemarks.BD13} |
| BD14 | 在潮溼地區著乾燥之橡膠鞋及絕緣等措施，才使用電動手工具。 | {items.BD14Normal} | {items.BD14Abnormal} | {items.BD14NotApplicable} | {itemRemarks.BD14} |
| BD15 | 使用之延長線有過載保護裝置。 | {items.BD15Normal} | {items.BD15Abnormal} | {items.BD15NotApplicable} | {itemRemarks.BD15} |
| BD16 | 活線或臨時斷/供電作業，已標示、隔離，且作業後復原環境。 | {items.BD16Normal} | {items.BD16Abnormal} | {items.BD16NotApplicable} | {itemRemarks.BD16} |
| 吊籠  作業  BE | BE01 | 吊籠經檢查合格取得檢查合格證。 | {items.BE01Normal} | {items.BE01Abnormal} | {items.BE01NotApplicable} | {itemRemarks.BE01} |
| BE02 | 操作人員經教育訓練合格，領有結業證書。 | {items.BE02Normal} | {items.BE02Abnormal} | {items.BE02NotApplicable} | {itemRemarks.BE02} |
| BE03 | 每次作業前確實做好檢點工作。 | {items.BE03Normal} | {items.BE03Abnormal} | {items.BE03NotApplicable} | {itemRemarks.BE03} |
| BE04 | 作業人員確實使用防墜落裝置。 | {items.BE04Normal} | {items.BE04Abnormal} | {items.BE04NotApplicable} | {itemRemarks.BE04} |
| 起重  吊掛  作業  BF | BF01 | 於吊掛現場設置警告標誌且有專人管制人員通行。 | {items.BF01Normal} | {items.BF01Abnormal} | {items.BF01NotApplicable} | {itemRemarks.BF01} |
| BF02 | 使用之起重機具經檢查合格取得檢查合格證。 | {items.BF02Normal} | {items.BF02Abnormal} | {items.BF02NotApplicable} | {itemRemarks.BF02} |
| BF03 | 起重機具標示最高負荷，且未超過此項限制。 | {items.BF03Normal} | {items.BF03Abnormal} | {items.BF03NotApplicable} | {itemRemarks.BF03} |
| BF04 | 起重機具之吊鉤，有防止吊舉中所吊物體脫落之安全防滑舌片。 | {items.BF04Normal} | {items.BF04Abnormal} | {items.BF04NotApplicable} | {itemRemarks.BF04} |
| BF05 | 設置/使用過捲揚預防裝置。 | {items.BF05Normal} | {items.BF05Abnormal} | {items.BF05NotApplicable} | {itemRemarks.BF05} |
| BF06 | 作業現場有一人以上執行吊掛指揮、督導。 | {items.BF06Normal} | {items.BF06Abnormal} | {items.BF06NotApplicable} | {itemRemarks.BF06} |
| BF07 | 人員未由吊掛現場下方通過。 | {items.BF07Normal} | {items.BF07Abnormal} | {items.BF07NotApplicable} | {itemRemarks.BF07} |
| BF08 | 使用、操作危險性機械設備，持有合格操作證照。 | {items.BF08Normal} | {items.BF08Abnormal} | {items.BF08NotApplicable} | {itemRemarks.BF08} |
| BF09 | 實施作業前檢點。 | {items.BF09Normal} | {items.BF09Abnormal} | {items.BF09NotApplicable} | {itemRemarks.BF09} |
| BF10 | 機械運轉時有警示燈或蜂鳴裝置。 | {items.BF10Normal} | {items.BF10Abnormal} | {items.BF10NotApplicable} | {itemRemarks.BF10} |
| BF11 | 未以起重機或吊掛機為人員升降工具。 | {items.BF11Normal} | {items.BF11Abnormal} | {items.BF11NotApplicable} | {itemRemarks.BF11} |
| 施工  架組  裝作  業  BG | BG01 | 施工架組配作業主管於現場全程監督作業安全。 | {items.BG01Normal} | {items.BG01Abnormal} | {items.BG01NotApplicable} | {itemRemarks.BG01} |
| BG02 | 施工架組配之基腳無沈陷之虞。 | {items.BG02Normal} | {items.BG02Abnormal} | {items.BG02NotApplicable} | {itemRemarks.BG02} |
| BG03 | 遇地震時立即停止作業，使人員退避至安全避難場所。 | {items.BG03Normal} | {items.BG03Abnormal} | {items.BG03NotApplicable} | {itemRemarks.BG03} |
| BG04 | 地震或地質變化後，徹底檢查施工架後再行作業。 | {items.BG04Normal} | {items.BG04Abnormal} | {items.BG04NotApplicable} | {itemRemarks.BG04} |
| BG05 | 確實完成組配施工架之安全設備（如插銷、交叉連桿等）。 | {items.BG05Normal} | {items.BG05Abnormal} | {items.BG05NotApplicable} | {itemRemarks.BG05} |
| BG06 | 施工架組配物料運送前確實綁紮，無掉落之虞。 | {items.BG06Normal} | {items.BG06Abnormal} | {items.BG06NotApplicable} | {itemRemarks.BG06} |
| BG07 | 施工架組配作業靠近電線、輸配電設備，有護圍、絕緣或掩蔽。 | {items.BG07Normal} | {items.BG07Abnormal} | {items.BG07NotApplicable} | {itemRemarks.BG07} |
| 管線  拆離  BH | BH01 | 舊電力、化學或氣體管線拆除前，確認管內已無殘留危害物程序。 | {items.BH01Normal} | {items.BH01Abnormal} | {items.BH01NotApplicable} | {itemRemarks.BH01} |
| BH02 | 管線清洗、拆離前，人員確實穿著防護用具。 | {items.BH02Normal} | {items.BH02Abnormal} | {items.BH02NotApplicable} | {itemRemarks.BH02} |
| BH03 | 作業時，主管在現場場督導。 | {items.BH03Normal} | {items.BH03Abnormal} | {items.BH03NotApplicable} | {itemRemarks.BH03} |
| BH04 | 管路拆除範圍，有防止非相關人員進入之標示及管制措施。 | {items.BH04Normal} | {items.BH04Abnormal} | {items.BH04NotApplicable} | {itemRemarks.BH04} |

EE-4411-05A

**帆宣系統科技南科分公司**



***Marketech International Corp.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工安巡迴檢查表** | | | | | | |
| 檢查種類：□工地管理 □一般作業 ■特殊作業 | | | | | | |
| 巡檢日期： {applyDate} 專案編號： {projectNo} 廠區地點： {factoryArea} | | | | | | |
| 巡檢單位： {inspectionUnit} 巡檢人員： {inspector} 巡檢對象： {inspectee} | | | | | | |
| 項目 | 代碼 | 檢查項目 | 檢查結果 | | | 備註 |
| 正常 | 異常 | 不  適用 |
| 開口  作業BI | BI01 | 工作場所之地面或牆壁如有開口，已裝設護欄或蓋板。 | {items.BI01Normal} | {items.BI01Abnormal} | {items.BI01NotApplicable} | {itemRemarks.BI01} |
| BI02 | 移開高架地板施工前，已先設置警示圍籬、標示。 | {items.BI02Normal} | {items.BI02Abnormal} | {items.BI02NotApplicable} | {itemRemarks.BI02} |
| BI03 | 移開高架地板施工完畢後，已將高架地板復原並固定。 | {items.BI03Normal} | {items.BI03Abnormal} | {items.BI03NotApplicable} | {itemRemarks.BI03} |
| 化學  作業  BJ | BJ01 | 化學物質皆清楚標示。 | {items.BJ01Normal} | {items.BJ01Abnormal} | {items.BJ01NotApplicable} | {itemRemarks.BJ01} |
| BJ02 | 化學物質使用完畢後，置於指定地點。 | {items.BJ02Normal} | {items.BJ02Abnormal} | {items.BJ02NotApplicable} | {itemRemarks.BJ02} |
| BJ03 | 化學物質使用、處置、儲存、作業，備有物質安全資料表(MSDS)。 | {items.BJ03Normal} | {items.BJ03Abnormal} | {items.BJ03NotApplicable} | {itemRemarks.BJ03} |
| BJ04 | 可能產生危害之區域，設有警告標示及護欄。 | {items.BJ04Normal} | {items.BJ04Abnormal} | {items.BJ04NotApplicable} | {itemRemarks.BJ04} |
| BJ05 | 化學物質作業，已穿戴適當的個人防護具。 | {items.BJ05Normal} | {items.BJ05Abnormal} | {items.BJ05NotApplicable} | {itemRemarks.BJ05} |

備註： EE-4411-05A

1.巡檢人員請於適合的欄位打”🗸”；未從事該項作業或未使用該項機具者於”不適用”之欄位打” 🗸”，備註欄中記錄缺失單位、人員及是否立即改善。

2.工安巡檢稽核到缺失時，須告知責任單位缺失，開立「工安缺失紀錄表」要求改善並於巡檢表上簽名確認。

3.實施巡檢單位留存。

缺失責任單位： {%faultyUnitSignature} MIC監工單位： {%micSupervisorSignature}